**Статический IP-адрес**

1. Зайти в настройки роутера (192.168.1.1 для Asus)
2. Локальная сеть – DHCP-сервер – Включить назначение вручную – Да – MAC-адрес – выбрать комп (устройство) по мак-адресу или имени – оставить предложенный или задать свой из диапазона (выше, в Основных настройках) – Добавить – Применить
3. Подождать перезагрузки роутера

**Открытие портов**

1. Зайти в настройки роутера (192.168.1.1 для Asus)
2. Интернет – Переадресация портов – Включить переадресацию портов – Да
3. Список избранных серверов и Список избранных игр. Там можно выбрать самые популярные серверы и игры, для которых настройки будут выставлены автоматически
4. Имя службы - можно задать имя программы для которой открывается порт
5. Диапазон портов – здесь задается порт. Если надо задать именно диапазон портов, то задавать через двоеточие, вот так - 30297:30597 (если диапазон и порт вне диапазона – двоеточие и запятая, вот так - 30297:30597,30599 (без пробела))
6. Локальный IP-адрес – выбрать из списка присвоенный ранее компьютеру (устройству) статический IP.
7. Локальный порт - здесь указываем порт на компьютере, на который будет идти перенаправление. Как правило, это такой же порт как в поле "Диапазон портов". Если в том поле указано несколько портов, то это поле остается пустым.
8. Протокол - выбираем из списка нужный протокол
9. Добавить – Применить
10. Подождать перезагрузки роутера